# RPパラコンユーティリティ 利用マニュアル

## 1.起動手順

### 1-1.最初の手順

- RPパラコンユーティリティ のインストーラで Windows PCにインストールします
- インストールメディアにある setup.exe を実行するとインストールが開始しますので、表示に従ってインストール願います

### 1-2.起動方法

- RPパラコンと485変換器を介し、PCのUSBポートに接続します
- RPパラコンユーティリティ (rp_soft.exe) を実行します

- まず最初にシリアル通信ポートを設定します
- [設定]-[通信設定]を選択します

- 通信ポートで パラコンに接続しているシリアルポートを選択し、[設定]を押します

- "設定に成功しました"のダイアログが表示されるのを確認します

## 2.操作手順

### 2-1.基本設定

- 局番を対応するパラコンの局番に選択します
- [接続] ... パラコンの設定情報を読出、画面に表示します
- [設定] ... 画面に設定した情報をパラコンに書込みます
- [設定読出] ... 任意の設定ファイルを選択すると、画面に表示します
- [設定保存] ... 画面に設定した情報を任意のファイルに書込みます
- [閉じる] ... 本画面を閉じます
- なお、ゼロクロス固定選択時、下記の様な警告ダイアログが表示されます

### 2-2.詳細設定

#### 2-2-1. 概要

- 局番を対応するパラコンの局番に選択します
- [機器読出] ... パラコンの設定情報を読出、画面に表示します
- [機器書込] ... 画面に設定した情報をパラコンに書込みます
- [ファイル読出] ... 任意の設定ファイルを選択すると、画面に表示します
- [ファイル書込] ... 画面に設定した情報を任意のファイルに書込みます
- [初期値へ] ... 初期設定値を表示します. 機器へ反映する場合は、[機器書込]を押して初期値の転送が必要です
- [閉じる] ... 本画面を閉じます

#### 2-2-2.数値設定タブ

- 最初に飛来時に表示されます(上記画面)
- 各パラメータを数値で入力します
- また、後述する基本設定タブと同一の内容が存在します
- セレクタで設定すると範囲外の数値が表示される場合があります
- なお、表示されている設定範囲外の設定はここからは入力出来ません

#### 2-2-3.基本設定タブ

- 基本設定画面と同等の設定が行えます

#### 2-2-4.出力動作設定タブ

- 各出力の動作設定を行います

#### 2-2-5.その他タブ

#### 2-2-6.ファイル読出について

- 通常ファイル読出は詳細設定ファイルですが、基本設定も読出が可能です
- [ファイル読出]を押すと ファイル選択のダイアログが表示され、任意の設定ファイルを選択します
- 通常は、詳細設定を読込みます

- 基本設定を読込む場合はファイル名の右側で[基本設定]を選択して読込みます

- 注意: 基本設定ファイルとしての書出機能は有していません

### 2-3.モニタ

- 局番を対応するパラコンの局番に選択します

- [モニタ開始]

  - 各情報をリアルタイムで表示(モニタリング)します
  - 押すと、[モニタ実行中]と表示され、値が常時更新されます
  - 再度押すと、[モニタ開始]に表示が戻ります

- [運転] ... 試運転が開始します

- [停止] ... 試運転が停止します

- [閉じる] ... 本画面を閉じます

- 異常は複数件発生している場合、下図の様に複数行に分けて表示し、見えない場合スクロールさせて表示させます

- ヒータ断線基準値の[セット]・[クリア]ボタンは、押すとそれぞれセット・クリアの操作を行う事が出来ます
- 試運転操作をする際、誤って試運転をしてしまうのを防ぐため、ボタン領域をクリックすると一旦下記ダイアログが表示され、 [はい] を押すと操作可能になります

### 2-4.履歴情報画面

- [機器読出]を押すと指定した局番の機器から保守情報を読出します.
- 積算時間: 機器の稼働した積算時間を表示します.
- ファン動作時間: ファンの稼働した積算時間を表示します. 交換時には[リセット]を押して積算時間をリセット(0)にします.
- エラー履歴: モニタ画面と同様な情報を表示します. [クリア]を押すと、エラー履歴をクリアします.
- 履歴情報画面で、[設定器操作ロック]-[操作ロック] でチェックを入れると、下記ダイアログが表示され、[はい]をクリックすると指定した局番のRPパラコンのパネルからの書込み操作を禁止します
- チェックを外すと同様にダイアログが表示され[はい]で解除されます